**Elektromagnetický navigační systém pro ORL StealthStation ENT:**

· Navigační jednotka s elektromagnetickým principem lokalizace nástrojů

· Pro lokalizaci nástrojů v operačním poli při operacích v oblasti nosních dutin a baze lební

· Navigace pomocí snímků CT a MRI

· Zobrazení navigačních prvků v CT/MRI/Fúzi

· Dotyková obrazovka 27"

· Možnost plánování výkonu přímo v rozhraní navigace

· SW pro plánování, anotace a virtuální endoskopii

· 2 elektromagnetické emitory - postranní a podložní deskový

· Načtení snímků z CD, DVD, PACS nebo bezdrátové připojení

· Nožní spínač k ovládání navigace ze sterilního pole

· Záložní baterie

· Možnost připojení universálních trackerů pro resterilizovatelné nástroje a navigovaných čepelek pro shaver